1	신규사업 개요(안)

□ 사업기간(안) : ’26. ∼ ‘28. (3년간)

- 1차년도 : XR 공간데이터 구축, AI·로봇 융합 및 디지털트윈 플랫폼 설계

- 2차년도 : 관광·안전 실증 및 행정 연동 검증

- 3차년도 : 공공서비스 확산 및 산업화 기반 조성

□ 사업목표 : 부산의 관광지를 중심으로 XR·AI·센서 융합기술을 활용한 실감형 관광·안전 서비스 실증 및 도시형 공간컴퓨팅 산업 생태계 조성

□ 주요내용

ㅇ 부산 지역 관광지 주요 구간에 XR·AI 기반 실감형 관광서비스 실증
ㅇ 공간데이터 구축 및 디지털트윈 통합 플랫폼 설계 및 구축
ㅇ 관광·안전·환경 모니터링 등 시민체감형 서비스 개발 및 실증
ㅇ XR·AI 융합 기술을 활용한 스마트 안내, 경로 탐색, 실시간 위험 알림 서비스 구현
ㅇ 공간컴퓨팅 오픈랩·실증허브 구축 및 민간기업 참여 확대

□ 기대효과

ㅇ 공간데이터 기반 신산업 창출 및 지역 산업 디지털 전환 가속화

ㅇ XR·AI·센서 융합 기술의 실증을 통한 부산형 공간컴퓨팅 산업 육성

ㅇ 글로벌 수준의 도시형 디지털 실증 생태계 구축

※ 상기 내용은 사업 상세기획 시 변경될 수 있습니다

2	기술수요조사 작성 양식

제안자 인적사항
기업명		성명		연락처	(직장/휴대폰)
직위
		대표자명			(E-mail)
주소				기업유형	대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □

기술분야 ☑	□ ① 공간데이터 구축·활용 기술군 - 실내·외 3D 공간지도(VPS, SLAM) 구축 - 드론·LiDAR·영상 기반 공간 데이터 취득 - 실시간 위치추적(Indoor/Outdoor Positioning) - 디지털트윈 구축 및 실시간 연동
	□ ② XR 실감서비스 기술군 - AR 글라스용 콘텐츠 동기화/렌더링 기술 - 몰입형 관광콘텐츠(AR, VR, MR) 제작 도구 - 실시간 인터랙티브 콘텐츠(AR 챌린지, 포토 등) - Haptics·모션 인터랙션 기술
	□ ③ AI·Physical AI 기술군 - AR 글라스용 콘텐츠 동기화/렌더링 기술 - 몰입형 관광콘텐츠(AR, VR, MR) 제작 도구 - 실시간 인터랙티브 콘텐츠(AR 챌린지, 포토 등) - Haptics·모션 인터랙션 기술
	□ ④ 시각화 및 공간지능 기술군 - 3D 공간상황 실시간 시각화 및 모니터링 - XR 기반 사용자 행동 데이터 분석·예측 - 공간지능(Spatial AI) 기반 추천·경로 안내
	□ ⑤ 인프라 및 플랫폼 기술군 - XR/AI 통합 서비스 플랫폼 - 클라우드-엣지 협력형 AI 연산 구조 - GPU·NPU 기반 고성능 컴퓨팅 인프라 - 오픈 API 및 데이터 허브 기술
	□ ⑥ 기타( )
제안기술명
기술개발 목표
기술개발 단계	현재 개발단계	①원천 ②응용 ③사업화 (TRL )	개발 완료 후 단계	①원천 ②응용 ③사업화 (TRL )
기술개발 내용
기대효과
예상 상용화시기 ☑	□ 1년 이내 (즉시 적용 가능) □ 1~3년 내 (단기 개발 필요) □ 3년 이후 (중장기 기술개발 필요)
필요한 지원형태 ☑ (중복응답가능)	□ 기술자문 및 전문가 네트워크 □ 실증 테스트베드 제공 □ 공동개발(R&D 컨소시엄) 참여 □ AI·XR 장비/인프라 제공 □ 정부·지자체 자금지원 □ 글로벌 협력(해외 기술 교류 등) □ 기타( )
기타 제안 및 의견

3	[참고] 기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level)

구분	TRL	정의	세부설명
사업화	9	사업화	본격적인 양산 및 사업화 단계 상용규모 생산/가동 민간 사업자의 영역으로 R&D 단계는 아니며, 연구자는 기술지원/자문 수준에서 참여 가능
제품화 단계	8	시스템 완성 및 인증	상용 시스템(또는 제품)에 대한 시험평가 및 신뢰성 검증 표준화 및 인허가 취득 R&D 수준에서는 종료 단계 ※ 플랜트의 경우, 상용 규모의 1/1~1/2 scale 수준으로 scale-up 하는 경우도 있음
	7	운영환경에서 시스템 실증	실제환경에서 실험모델 외부환경을 극복하면서 신뢰성 평가 등 시스템 성능 검증 ※ 실제환경 : 기존 플랜트(또는 공정)에 연계(또는 실규모 플랜트 건설)하여 다양한 외부환경 실험조건이 존재하는 환경 6단계 파일럿 규모에서 scale-up 하여 실제환경에서 운전 ※ 플랜트의 경우, 상용 규모의 1/1~1/5 scale 수준 가능한 경우, KOLAS 인증기관 등의 신뢰성 평가 결과 확보
시작품 단계	6	유사환경에서 기술 실증	유사환경에서 파일럿 규모의 시스템(또는 시제품)을 제작하여 평가 ※ 파일럿 규모 : 상용 규모의 1/10 scale 수준 파일럿 규모 시스템(또는 시제품)에 대한 생산량(또는 처리량), 생산용량(또는 처리용량), 생산수율(또는 원하는 순도), 불량률(또는 고장률) 등 시스템 성능 도출 파일럿 생산을 위한 대규모 투자가 동반 가능한 경우, 성능평가 결과에 대해 공인인증 기관의 성적서 확보
	5	유사환경에서 기술 검증	장치/시스템 시제품을 제작하여 유사환경에서 Working Model 검증 ※ 유사환경: 실험실 환경에서 벗어나 핵심 실험조건을 제어할 수 있는 안정적 환경을 의미 경제성을 고려하지 않고 기술성능 측면만 고려할 때 판매가 가능한 수준에 도달
실험 단계	4	실험실에서 기술 검증	실험실 환경에서 Working model을 개발하여 부품/시스템의 핵심성능에 대한 평가 및 검증 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하여 전산모사 등을 통해 모델 최적화
	3	실험적 기술개념 증명	대학 내 실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기술을 검증 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면 작성
기초 연구 단계	2	기술개념 정의	발견한 기술의 원리를 분석연구 등을 통해 이론적으로 정의
	1	기본 원리 발견	이론 연구를 통해 기술의 원리 발견